Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 1	
Ergoldsbacher Linea	

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   	

   
   
Leistungsbeschreibung  | Ergoldsbacher Linea		

Bauvorhaben:      ______________________________________________________

Baustelle:       ______________________________________________________

Bauherr:
______________________________________________________
                       Name                          Tel.

______________________________________________________
                       Straße                       PLZ/Ort

Planung:
______________________________________________________
                       Name                          Tel.

______________________________________________________
                        Straße                        PLZ/Ort

Bauleitung:
______________________________________________________
                       Name                          Tel.

______________________________________________________
                        Straße                        PLZ/Ort

Angebotsabgabe/       ____________________
Submissionstermin:

Abgabeort:             ____________________

Baubeginn:            ________  KW 20 _____

Fertigstellung:       ________  KW 20 _____

                            Bieter:                        Nach Prüfung:

Angebotssumme netto:    _________________           
__________________

______ % Mwst.:               _________________           
__________________

Angebotssumme brutto:   _________________           
__________________

__________________________________
________________________________
Ort und Datum                                      Ort und Datum

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   	
 
Seite 1	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 2	
Ergoldsbacher Linea	

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   	

   
__________________________________
________________________________
Stempel u. Unterschrift des Bieters               Stempel u.
Unterschrift des Prüfers
Als Bestandteile des Vertrages gelten:		

1) Das nachstehende Leistungsverzeichnis

2) Die neuesten Fassungen aller im Vertrag genannten
 DIN-Normen

3) VOB in allen Teilen, wie nachstehend
 VOB Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von
 Bauleistungen  DIN 1960
 VOB Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die
 Ausführungen von Bauleistungen  DIN 1961
 VOB Teil C Technische Vorschriften für Bauleistungen
    DIN 18338  Dachdeckerarbeiten
    DIN 18334  Zimmerarbeiten
    DIN 18339  Klempnerarbeiten

4) weitere Normen, z.B.:
 DIN EN 1304  Tondachziegel für überlappende Verlegung
    DIN 1055  Lastenannahmen im Hochbau
    DIN 4108  Wärmeschutz im Hochbau
   DIN 68800  Holzschutz im Hochbau
 DIN 68365 Bauholz für Zimmererarbeiten

5) Die Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks

6) Die Richtlinien für die Ausführungen von Metalldächern,
 Außenwandbekleidungen und Bauklempnerarbeiten

7) Die Fachregeln des deutschen Zimmerhandwerks

8) Sonstige einschlägige technische und baupolizeiliche
 Bestimmungen sowie die Unfallverhütungsvorschriften

9) Die Vorschriften der jeweiligen Herstellerwerke in der
 jeweils zum Verlegezeitpunkt gültigen Fassung

10) Die nachfolgenden besonderen Vertragsbedingungen
 als auch nachfolgende Vorbemerkungen
 
Besondere Vertragsbedingungen :		

_________________________________________________________________
Vorbemerkungen:		

1)  Die Kenntnis der Baustelle ist Voraussetzung für die Aus-
 arbeitung und Preisgestaltung des Angebotes.

2)  Der Bieter hat die Durchführung seiner Arbeiten mit Bau-
 leitung, Zimmermann, Klempner und ggfs. weiteren Gewerken
 so abzusprechen, dass ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   	
 
Seite 2	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 3	
Ergoldsbacher Linea	

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   	

   
3)  Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die
 Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich
 mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig
 ergeben, hat er mit einzukalkulieren, auch wenn sie im
 Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind, soweit
 es sich nicht um Nebenleistungen  nach VOB handelt.

4)  Die Mitbenutzung vorhandener Maschinen, Geräte und
 Einrichtungen  anderer Unternehmer ist vom Auftragnehmer
 gesondert mit diesen zu vereinbaren.

5)  Die Nutzung vorhandener Wasser-, Strom- und
 Druckluftanschlüsse wird
 O nach Verbrauch abgerechnet
 O vom Bauherrn kostenlos gestellt
 O mit einer Pauschalsumme von ______ 
  der Angebotssumme angesetzt

6)  Sämtliche Materialien müssen miteinander unbedenklich
 verarbeitbar und verträglich sein (elektrolytische
 Spannungsreihe, Bitumen-Korrosion etc).

7)  Sämtliches Zubehör und Sonderziegel müssen vom selben
 Herstellerwerk wie der Flächenziegel verwendet werden, um
 Funktion, Passform und Farbe zu garantieren. Vor dem
 Eindecken sind die Farben der Ziegel zu prüfen und gegeben-
 enfalls durch Quermischen auszugleichen.

8)  Sollte ein anderes Fabrikat als die Richtqualität angeboten
 werden, ist vom Bieter die Gleichwertigkeit nachzuweisen.

Architektenvermerk:
Die Angaben im Leistungsverzeichnis sind zu überprüfen,
wenn erforderlich, objektgebunden abzustimmen,
gegebenenfalls zu ergänzen.
Alle Angaben sind als Empfehlung anzusehen und sind rechtlich
gesehen unverbindlich.
Dachform:		

O Satteldach
O Walmdach
O Pultdach
O Krüppel-Walmdach

O Umdeckung  O Neudeckung

Dachneigung:    ___________

Trauflänge:     ___________

Sparrenlänge:   ___________

Traufhöhe:    ___________

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   	
 
Seite 3	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 4	
Ergoldsbacher Linea	

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   	

   
Dachfläche:     ___________

		

 
Seite 4	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 5	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

		

1		Dachdeckungsarbeiten		
 
1.1		Schalung und Lattung		
 
1.1.1		Aufschieblinge		
an der Traufe aus keilförmig zugeschnittenem Nadelholz
Güteklasse II-III, Keil in die Dachfläche einlaufend in
einer
Länge von  ca____ m,
Querschnitt an der vorderen Traufkante ca._____x_____
mm.
Liefern und handwerksgerechtes Aufbringen auf die
Sparren.
Die Befestigung hat durch korrosionsgeschütze  ____ mm
Drahtstifte zu erfolgen.
	1		St		....................		....................	
 
1.1.2		Dachschalung		
Liefern und Aufbringen einer Dachschalung,
Holzschutz nach DIN 68800-1 und Merkblatt für Holz und
Holzwerkstoffe in den FR des DDh
Stärke ca._______ mm, mittlere Brettbreite ______ cm.
Befestigung mit Verbindungmitteln die einen
Korrosionsschutz von  mindestens 12µm (
Fe/Zn-Verzingung) besitzen.
	1		m²		....................		....................	
 
1.1.3		Dachschalung für Gaupen		
Schalung von Kleinflächen.
Leistungsbeschreibung wie Pos. 2,
jedoch Kleinfläche/Stck. ca. ______ qm
O Dreiecks-Gaupe
O Schlepp-Gaupe
O Dachhäuschen als
 O Satteldach-Gaupe
 O Walmdach-Gaupe
	1		m²		....................		....................	
 
1.1.4		Kehlausbildung		
Ausbildung der Kehlen.
Einpassen und zuschneiden der Schalbretter auf
Gehrung einschließlich Materialverschnitt.
	1		m		....................		....................	
 
1.1.5		Gratausbildung		
Ausbildung der Grate.
Einpassen und zuschneiden der Schalbretter
auf Gehrung einschließlich Materialverschnitt unter
Berücksichtigung der in DIN 4108 geforderten
uneingeengten Lüftungsquerschnitte.
	1		m		....................		....................	
 
1.1.6		Schräge Endausbildung		
Ausbildung eines schrägen Ortgangs.
Zuschneiden der Schalbretter entsprechend der

	Übertrag: ....................	

 
Seite 5	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 6	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

	Übertrag: ....................	
   
örtlichen Gegebenheiten.
	1		m		....................		....................	
 
1.1.7		Nut- und Federschalung		
Liefern und aufbringen einer Nut- und Feder-
schalung _______ mm dick.
O im Traufbereich
O im Ortgangbereich
O im Bereich der gesamten Dachfläche.
Die Schalung hat mindestens 3 cm unterhalb des
Firstscheitelpunktes zu enden.
	1		m²		....................		....................	
 
1.1.8		Unterdeckung		
O überlappt verfalzt
O verschweißt / verklebt / nahtgesichert
O naht- und perforationssgesichert
Fabrikat __________________________ oder gleichwertig,
angebotenes Fabrikat _______________________________
mit einer Lage __________________________ liefern,
mit mindestens 100 mm Nahtüberdeckung auf der
Dachschalung verlegen und im Nahtbereich mit
korrosionsgeschützten Dachpappstiften ____/____
oberseitig befestigen. Vordeckung muss wie die Schalung
mindestens 3 cm unterhalb des Firstscheitelpunktes
enden.
Die Vordeckung muss an allen aufgehenden Bauteilen
mindestens 15 cm hochgezogen werden.
Unterdeckbahn mit mindestens 100 mm Höhenüberdeckung
(Werksangabe beachten) liefern und aufbringen.
An aufgehenden Bauteilen muss die Unterdeckbahn
mindestens
15 cm hochgezogen werden.
Der sd-Wert hat
O  <   0,3 m
O  >   0,3 m zu betragen.
	1		m²		....................		....................	
 
1.1.9		Unterspannbahn		
O überlappt verfalzt
O  verschweißt / verklebt / nahtgesichert
O  naht- und perforationssgesichert

Fabrikat __________________________ oder gleichwertig,
angebotenes Fabrikat _____________________________
Unterspannbahn mit bis zu 400 mm Höhenüberdeckung
(Werksangabe beachten) liefern und aufbringen.
An aufgehenden Bauteilen muss die Unterspannbahn
mindestens 15cm hochgezogen werden.
Der sd-Wert hat
O <   0,3 m
O  >   0,3 m zu betragen.
	1		m²		....................		....................	
 
1.1.10		Unterdach, wasserdicht		
(evtl. in Verbindung mit Vordeckung)

	Übertrag: ....................	

 
Seite 6	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 7	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

	Übertrag: ....................	
   
bestehend aus einer Lage
O Bitumschweißbahn G 200 S4
 Fabrikat ______________________________ oder
 gleichwertig, angebotenes Fabrikat
 _____________________________________
O Elastomerbitumenschweißbahn PYE PV 200 S5
 Fabrikat ______________________________ oder
 gleichwertig, angebotenes Fabrikat
 _____________________________________
O hochpolymerer Dachbahn
 Fabrikat ______________________________ oder
 gleichwertig, angebotenes Fabrikat
________________________________
unter der Überdeckung mit korrosionsgeschützen
Dachpappstiften___/___verdeckt genagelt und in der
Höhen- sowie Seitenüberdeckung homogen verschweißt.
Das Unterdach wird über die trapezförmige Konterlattung
geführt.
Das Unterdach muss an allen aufgehenden Bauteilen mind.
15 cm hochgeführt werden.
	1		m²		....................		....................	
 
1.1.11		Unterdach, regensicher		
(evtl. in Verbindung mit Unterdeckung)
O im Trauf-Schneefangbereich ca. _______m hoch
O im Bereich der Aufschieblinge ca. ______ m hoch
O im Bereich der gesamten Dachfläche
bestehend aus einer Lage.
O Bitumschweißbahn G 200 S4
 Fabrikat ___________________________ oder
 gleichwertig, angebotenes Fabrikat
 _________________________________
O Elastomerbitumenschweißbahn PYE PV 200 S5
 Fabrikat ___________________________ oder
 gleichwertig, angebotenes Fabrikat
 ___________________________________
unter der Überdeckung mit korrosionsgeschützen
Dachpappstiften ___/___ verdeckt genagelt und in der
Höhen- sowie Seitenüberdeckung homogen verschweißt.
Die Konterlattung liegt offen auf der Schweißbahn.
Das Unterdach muss an allen aufgehenden Bauteilen mind.
15 cm hochgeführt werden.
	1		m²		....................		....................	
 
1.1.12		Rückseitiger Anschluss an aufgehende Bauteile		
- Wasserabweiser
aus
O hochreißfester Schalungsbahn  Zuschnitt ca. _____ cm
O G 200 S4 Bitumenschweißbahn  Zuschnitt ca. _____ cm
O 2-fach gekantetem Blech   Zuschnitt ca. _____ cm
liefern und anbringen hinter
O Wohnraumfenstern
O Dachfenstern
O Sanitärentlüftern
O Kaminen

	Übertrag: ....................	

 
Seite 7	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 8	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

	Übertrag: ....................	
   
O _________________
	1		m		....................		....................	
 
1.1.13		Blecheinklebearbeiten		
Schleppstreifen aus
O Glasvlies
O Glasgewebe
armierter Bitumendachbahn _________
Stärke _________ mm als Verstärkung
O im Übergang Schalung/Tropfblech verlegen
O an evtl. aufgehenden Bauteilen
auf der Schalung mechanisch befestigen. Vorgesehener
Klebebereich am Blech muss mit bituminöser Voranstrich-
emulsion 1x gestrichen werden. Etwaige
Dehnungsausgleiche müssen fachgerecht abgedichtet
werden.
	1		m		....................		....................	
 
1.1.14		Konterlattung		
Liefern und Aufbringen,
Zuordnung der Sortierklassen nach DIN 4047-1 zu
Festigkeitsklassen nach DIN EN 338 Güteklasse S 10/ C
24, Holzschutz nach DIN 68800-1 und Merkblatt für Holz
und Holzwerkstoffe in den FR des DDh
mit einem Lattenquerschnitt von
O 30/50mm
O 24/48 mm, 2 x
O 40/60mm
O 40/80mm
O 30/50 mm, 2 x
O 40/100 mm
O 60/60mm
O ___/___/___mm trapezförmig
Sparrenabstand ca. _______ cm
Befestigung mit Verbindungmitteln die einen
Korrosionsschutz von  mindestens 12µm (
Fe/Zn-Verzingung) besitzen.
	1		m²		....................		....................	
 
1.1.15		Traglattung		
für die nachstehende Flachdachpfannendeckung,
Dachneigung _______°, bestehend aus Nadelholz
Zuordnung der Sortierklassen nach DIN 4047-1 zu
Festigkeitsklassen nach DIN EN 338 Güteklasse S 10/ C
24, Holzschutz nach DIN 68800-1 und Merkblatt für Holz
und Holzwerkstoffe in den FR des DDH Befestigung mit
Verbindungmitteln die einen Korrosionsschutz von
mindestens 12µm( Fe/Zn-Verzingung) besitzen.

mit einem Lattenquerschnitt von
O 30/50 mm
O 40/60 mm

	Übertrag: ....................	

 
Seite 8	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 9	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

	Übertrag: ....................	
   
liefern und winkelrecht auf der bauseitigen
Holzunterkonstruktion befestigen.
Sparrenabstand ca. ______ cm.
	1		m²		....................		....................	
 
1.1.16		Traglattung für Sattel-Gaupen		
für die nachstehende Flachdachpfannendeckung,
Dachneigung _____°, bestehend aus Nadelholz,
Gefährdungsklasse 0,
Sortierklasse nach  DIN 4047-1, S10,
mit einem Lattenquerschnitt von
O 30/50 mm
O 40/60 mm
liefern und winkelrecht mit korrosionsgeschützten
Draht-
stiften auf der bauseitigen Holzunterkonstruktion
befestigen.
Sparrenabstand ca. ________ cm.
   Stck. ca. ______ qm
	1		m²		....................		....................	
 
1.1.17		Traglattung für Walm-Gaupen		
für die nachstehende Flachdachpfannendeckung,
Dachneigung _____°, bestehend aus Nadelholz,
Gefährdungsklasse 0,
Sortierklasse nach  DIN 4047-1, S10,
mit einem Lattenquerschnitt von
O 30/50 mm
O 40/60 mm
liefern und winkelrecht mit korrosionsgeschützten
Draht-
stiften auf der bauseitigen Holzunterkonstruktion
befestigen.
Sparrenabstand ca. ________ cm.
   Stck. ca. ______ qm
	1		m²		....................		....................	
 
1.1.18		Traglattung für Schlepp-Gaupen		
für die nachstehende Flachdachpfannendeckung,
Dachneigung _____°, bestehend aus Nadelholz,
Gefährdungsklasse 0,
Sortierklasse nach  DIN 4047-1, S10,
mit einem Lattenquerschnitt von
O 30/50 mm
O 40/60 mm
liefern und winkelrecht mit korrosionsgeschützten
Draht-
stiften auf der bauseitigen Holzunterkonstruktion
befestigen.
Sparrenabstand ca. ________ cm.
   Stck. ca. ______ qm
	1		m²		....................		....................	
 
1.1.19		Traglattung für Kleinflächen		
für die nachstehende Flachdachpfannendeckung,
Dachneigung _____°, bestehend aus Nadelholz,

	Übertrag: ....................	

 
Seite 9	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 10	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

	Übertrag: ....................	
   
Gefährdungsklasse 0,
Sortierklasse nach  DIN 4047-1, S10,
mit einem Lattenquerschnitt von
O 30/50 mm
O 40/60 mm
liefern und winkelrecht mit korrosionsgeschützten
Draht-
stiften auf der bauseitigen Holzunterkonstruktion
befestigen.
Sparrenabstand ca. ________ cm.
   Stck. ca. ______ qm
	1		m²		....................		....................	
 
1.1.20		Kehllattung		
Einpassen und zuschneiden der Lattung auf Gehrung
einschließlich Materialverschnitt.
	1		m		....................		....................	
 
1.1.21		Gratlattung		
Einpassen und zuschneiden der Lattung auf Gehrung
einschließlich Materialverschnitt.
	1		m		....................		....................	
 
1.1.22		Traufbohlen		
Liefern und montieren
Zuordnung der Sortierklassen nach DIN 4047-1 zu
Festigkeitsklassen nach DIN EN 338 Güteklasse S 10/ C
24 Holzschutz nach DIN 68800-1 und Merkblatt für Holz
und Holzwerkstoffe in den FR des DDH, Befestigung mit
Verbindungmitteln die einen Korrosionsschutz von
mindestens 12µm ( Fe/Zn-Verzingung) besitzen.
mit
O trapezförmigem Querschnitt
 in einer vorderen Höhe von ca. _____ mm,
 einer hinteren Höhe von ca. _____ mm und einer
Bohlenbreite von ca. _____ mm liefern, aufbringen
O geradem Querschnitt und auf die Konterlattung
aufgesetztem Keil, in einer Höhe von ca. ____ mm
und einer Bohlenbreite von ca. ____ mm liefern und
  auf Keile ___/___ mm aufbringen
	1		m		....................		....................	
 
1.1.23		Trauflatte		
O Stehende Latte
O Doppellatte
O Dreifachlatte
aus Nadelholz DIN 68 365 der Güteklasse ______,
im Querschnitt wie die vorstehende Traglattung.
Die Befestigung hat durch korrosionsgeschützte
Drahtstifte, Länge ______ zu erfolgen.
	1		m		....................		....................	
 
1.1.24		Gratlatte		
Gratlatte fachgerecht nach Werksvorschrift aufbringen
O für gemörtelten Grat

	Übertrag: ....................	

 
Seite 10	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 11	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

	Übertrag: ....................	
   
O für Trockenfirst  auf Gratlattenhaltern
einschließlich aller Nebenarbeiten und
Materialverschnitt.
	1		m		....................		....................	
 
1.1.25		Firstlatte		
Firstlatte fachgerecht nach Werksvorschrift aufbringen
O für gemörtelten, sturmgesicherten First
O für Trockenfirst auf Firstlattenhalter
einschließlich aller Nebenarbeiten und
Materialverschnitt.
	1		m		....................		....................	
 
	1.1 Schalung und Lattung			....................	

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   	
 
Seite 11	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 12	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

		

1.2		Dacheindeckung  Ergoldsbacher Linea		
 
1.2.1		Fabrikat Ergoldsbacher Linea		
nach DIN EN 1304,
Beständigkeit mind. 150 Frost-Tau-Wechsel nach DIN EN
539-2,
mit tiefliegendem Längsfalz, 1. Sorte,
mit Kopf- und Seitenverfalzung,
Seitenfalzspiel 4 mm, Kopffalzspiel 10 mm,
bei ca. 1200° C bis zur Sinterung gebrannt,
säure- und laugenbeständig nach DIN 105 IV,
Verbandsdeckung, Regeldachneigung 25°
mit geprüfter Regeneintragssicherheit,
(am Lehrstuhl für Strömungsmechanik in Erlangen)
VKF klassifiziert mit Hagelwiderstandsklasse 4

O Verband verlegt, Regeldachneigung 25°
O in Reihe verlegt, Regeldachneigung 30°

in Farbe
O Sinterrot
O Rot Sinterbrand engobiert
O Sintergrau engobiert
O Sinterlichtgrau edelengobiert
O Sinterschwarz matt edelengobiert

Komplett einschließlich liefern und aufbringen bei
DN____°.
	1		m²		....................		....................	
 
1.2.2		Gaupen - Dacheindeckung		
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
passend zur vorstehenden Dacheindeckung,
jedoch für
O Satteldach-Gaupe
O Walmdach-Gaupe
O Trapez-Gaupe
O Schlepp-Gaupe
O Dreiecks-Gaupe
Eindecken der einzelnen Gaupe Stck./qm _____,
einschließlich aller Nebenarbeiten wie z.B. eindecken /
her-
stellen erforderlicher Anschlüsse / Übergänge zum
Hauptdach.
	1		m²		....................		....................	
 
1.2.3		Firstanschlussausbildung		
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
an First und aufgehenden Bauteilen wie Kaminen, Gaupen,
Wohnraumfenstern und sonstigen Dachdurchbrüchen,
passend in Form und Farbe zur vorstehenden Deckung mit
O Firstanschlussziegeln

	Übertrag: ....................	

 
Seite 12	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 13	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

	Übertrag: ....................	
   
und sonstigen etwaig benötigten Firstanschlussortgang-
ziegeln eindecken.
	1		m		....................		....................	
 
1.2.4		Pultdachabschlussausbildung		
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
Pultdachziegeln (LW 28,0 cm) und sonstigen etwaig
benötigten
Pultortgangziegeln passend in Form und Farbe zur
vorstehenden Deckung eindecken.
Pultdachziegel müssen, wie Ortgangziegel, zusätzlich
befestigt werden.
	1		m		....................		....................	
 
1.2.5		Ortgangausbildung		
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben,
mit halben und ganzen Ortgängen eindecken,
Sämtliche Ziegeln am Ortgang sind korrosionsgeschützt
zu befestigen. Ortgangausbildung mit

O Ortgangziegeln mit gekröpftem      Ortgangsteg,
welche eine genaue geradlinige
 Ortgangkante ergeben

O Doppelwulstziegel und Ortgangüberstand      über
Mauer / Zahnleiste etc.
 auch für linke FLäche / Anschlüsse an Fenstern etc.
	1		m		....................		....................	
 
1.2.6		Ortgangausbildung mit Ortgangbrettern,		
gehobelt
nach DIN 68 365 Güteklasse I,
imprägniert nach DIN 68 800, eindecken mit
O stehendem Windbrett 30/180, überstehend, korrosions-
 geschützt befestigt und Eindeckung mit innenliegender
 Ortgangrinne (durch Spengler eingebaut).
O stehendem Windbrett 30/180 und liegendem Wind-
 brett 24/180, korrosionsgeschützt befestigt.
O Zahnleiste 30/180 unter der Lattung angesetzt
 welche vom Ortgangziegel ( Pos.___ ) überdeckt wird.
	1		m		....................		....................	
 
1.2.7		Lüftungsziegel, Lüftungsquerschnitt 15,5 cm²/Stck		
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
passend zur in Pos. _____ beschriebener Dacheindeckung,
Lüftungsquerschnitt 15,5 cm²/Stck. an Grat und First
nach
Angabe einsetzen.
	1		St		....................		....................	
 
1.2.8		Erlus System Alu-Sanlüfter DN 125, komplett		
pulverbeschichtet,
NW 70/100/125 mit unterseitigem Anschlussschlauch (70
cm)
und UD Manschette, regensicher,

	Übertrag: ....................	

 
Seite 13	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 14	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

	Übertrag: ....................	
   
passend in Farbe und Form an vorstehende Deckung
fachgerecht einbauen oder anschließen,
einschließlich aller Ausschnitte in Schalung und
Unterbahn.
	1		St		....................		....................	
 
1.2.9		Erlus System Alu-Antennenhaube einschl. Grundplatte,		
mit Antennendurchgangsmanschette, pulverbeschichtet,
passend in Form und Farbe zur vorstehenden Deckung
liefern, fachgerecht einbauen oder anschließen inkl.
aller Ausschnitte in Lattung, Schalung oder
Unterspannbahn.
	1		St		....................		....................	
 
1.2.10		Erlus System Alu-Durchführungspfanne für Solaranlagen		
zur Durchführung von Solarthermieanschlüssen,  Ø 58 mm
passend in Form und Farbe zur vorstehenden Deckung
liefern, fachgerecht einbauen oder anschließen inkl.
aller Ausschnitte in Lattung, Schalung oder
Unterspannbahn.
	1		St		....................		....................	
 
1.2.11		Erlus System Alu-Solarträger einschl. Grundplatte,		
Alu Solarhalterung ( Höhenverstellbar)mit Langlochaufnahme auf einer
Grundplatte, Aluminium, pulverbeschichtet,
passend in Form und Farbe zur vorstehenden Deckung
liefern, fachgerecht einbauen.
Die Befestigung erfolgt mit den mitgelieferten V2A
Schrauben in die Traglattung und Holzbohle. Anzahl der
Halterung richtet sich nach Kollektorgröße ca.
_________Stck.
	1		St		....................		....................	
 
1.2.12		Erlus System Alu-Schneefanggitterhalter mit Grundplatte		
incl. Gitter
pulverbeschichtet,
passend in Form und Farbe zur vorstehenden Deckung
liefern und fachgerecht einbauen.
Die Befestigung erfolgt mit den mitgelieferten
V2A-Schrauben.
einschl. Schneefanggitter (in 3 m Länge)
Höhe 20 cm, pulverbeschichtet, einbauen
	1		m		....................		....................	
 
1.2.13		Erlus System Schneefanggitter		
Höhe 20 cm,  (in 3 m Länge)
pulverbeschichtet,
liefern und montieren
	1		m		....................		....................	
 
1.2.14		Erlus System Alu-Rundholzhalter mit Grundplatte incl.		
Rundrohr
pulverbeschichtet
passend in Form und Farbe zur vorstehenden Deckung
liefern und fachgerecht einbauen.
Die Befestigung erfolgt mit den mitgelieferten

	Übertrag: ....................	

 
Seite 14	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 15	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

	Übertrag: ....................	
   
V2A-Schrauben.
Rundholz in kesseldruckimprägnierter Ausführung mit
etwa
140 mm Durchmesser liefern und in die Erlus
Rundholzhaken
einbauen.
	1		m		....................		....................	
 
1.2.15		Erlus System Alu-Schneefangdoppelrohrhalter incl. Rohr		
und Rohrverbinder
einschl. der Grundplatte, pulverbeschichtet,
passend in Form und Farbe zur vorstehenden Deckung
liefern und fachgerecht einbauen.
Die Befestigung erfolgt mit den mitgelieferten
V2A-Schrauben.
einschl. Alu-Schneefanggrundrohre mit 40 mm
Durchmesser,
in 2m Länge,   pulverbeschichtet, sowie Rohrverbinder.
	1		m		....................		....................	
 
1.2.16		Erlus System Alu-Steigtritt einschl. einer Grundplatte,		
pulverbeschichtet,
geprüft nach DIN EN 516 ohne den Einbau zusätzlicher
Stützlatten.
liefern und gemäß Herstellervorschrift und DIN 18160-5
in vorstehende Deckung einbauen.
	1		St		....................		....................	
 
1.2.17		Erlus System Alu-Rost 46 cm einschl. zwei Grundplatten,		
pulverbeschichtet,
geprüft nach DIN EN 516 ohne den Einbau zusätzlicher
Stützlatten.
liefern und gemäß Herstellervorschrift und DIN 18160-5
in vorstehende Deckung einbauen.
	1		St		....................		....................	
 
1.2.18		Erlus System Alu-Rost 80 cm einschl. zwei Grundplatten,		
pulverbeschichtet,
geprüft nach DIN EN 516 ohne den Einbau zusätzlicher
Stützlatten.
liefern und gemäß Herstellervorschrift und DIN 18160-5
in vorstehende Deckung einbauen.
	1		St		....................		....................	
 
1.2.19		Erlus System Alu-Laufrosthalter unbeschichtet mit		
Grundplatte
pulverbeschichtet,
geprüft nach DIN EN 516 ohne den Einbau zusätzlicher
Stützlatten.
liefern und gemäß Herstellervorschrift und DIN 18160-5
in vorstehende Deckung einbauen.
	1		St		....................		....................	
 
1.2.20		Erlus System Alu-Verlängerungsrost mit Grundplatte		
und V2A-Lasche 80 cm,
pulverbeschichtet,

	Übertrag: ....................	

 
Seite 15	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 16	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

	Übertrag: ....................	
   
geprüft nach DIN EN 516 ohne den Einbau zusätzlicher
Stützlatten.
liefern und gemäß Herstellervorschrift und DIN 18160-5
in vorstehende Deckung einbauen.
 
	1		St		....................		....................	
 
1.2.21		Erlus/ ALU-System Raumlüfter DN 150		
vormontiert mit UD- Manschette
passend in Form an vorstehende Deckung
fachgerecht einbauen oder anschließen,
einschließlich aller Ausschnitte in Schalung und
Unterbahn.
 
	1		St		....................		....................	
 
1.2.22		Erlus/ KERAMIK Sanitärlüfter DN 125		
mit abnehmbarem Deckeleinsatz,
passend in Form an vorstehende Deckung
fachgerecht einbauen oder anschließen,
einschließlich aller Ausschnitte in Schalung und
Unterbahn.

	1		St		....................		....................	
 
1.2.23		Erlus/ KERAMIK Durchführungsziegel DN 160 für Raumentlüfter		
zweiteilig, Durchführungsrohr muss bauseits geliefert werden,
passend in Form an vorstehende Deckung
fachgerecht einbauen oder anschließen,
einschließlich aller Ausschnitte in Schalung und
Unterbahn. 
	1		St		....................		....................	
 
1.2.24		Erlus- System Alu- Leiter- und Sicherheitsdachhaken mit		
Grundplatte
Typ A, nach DIN EN 517
Oberteil nur in rotbraun oder schwarz

liefern und gemäß Einbauanleitung der Erlus AG und UVV
der Bauberufsgenossenschaft einbauen
oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat:

liefern und gemäß Einbauanleitung und UVV der
Bauberufsgenossenschaft einbauen.
	1		St		....................		....................	
 
1.2.25		Andeckarbeiten		
an vom Spengler eingesetzte Einfassungen:
Abgemessen werden alle Anschlussseiten.
O Kamineinfassungen
O Dunstrohreinfassungen
O Antenneneinfassungen
O Wandanschlüsse
O ______________________

	Übertrag: ....................	

 
Seite 16	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 17	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

	Übertrag: ....................	

Die Ausführungen der Andeckarbeiten erfolgt fachgerecht
inkl. aller möglichen Nebenarbeiten, wie z.B. Anhängen,
Einschneiden etc. , jedoch keine Doppelwulstziegel
	1		m		....................		....................	
 
1.2.26		Kehlausbildung offen		
Blechkehle beidseitig fachgerecht eindecken und die
Ausspitzer korrosionsgeschützt befestigen.
	1		m		....................		....................	
 
1.2.27		Kaltengobe		
Streichen von Schnittkanten im Bereich von Kehlen,
Anschlüssen, Fenstern etc.
Bestelleinheit 0,25 ltr
	1		m		....................		....................	
 
1.2.28		Brandmauer-Überbrückungen		
durch beidseitiges Abschneiden der an der Mauer
anlaufen-
den Traglattung und Aufdübeln von verzinkten
Stahlblech-
winkeln 1,38 mm stark, ca. 10 cm Zuschnitt, 2
Metalldübel M 6.
An den beiden Schmalseiten sind die Dachziegel in einem
Streifen 30 cm breit mit Kalk-Zementmörtel
aufzumörteln.
Breite des Schutzstreifens im Beton 1,28 m, Länge der
Stahlblechwinkel rd. 1,7 m, Mörtelbett 2x30 cm.
Abgerechnet wird das Längenmaß der Brandmauer.
	1		m		....................		....................	
 
1.2.29		Traufenschutzband		
10 cm Höhe  (in 5 m Rollen)
liefern und montieren
	1		m		....................		....................	
 
1.2.30		Traufenlüfterkamm		
Kunststoff, 1m lang
liefern und montieren
	1		m		....................		....................	
 
1.2.31		Windsogsicherung Ortgang / Grad / Walm		
durch ERLUS Universal-Sturmklammer  I oder II,
aus  federhartem Edelstahl,
Ziegel / Klammerbemessungslast geprüft nach EN 14437,
Ausführung nach Fachregeln des DDH, Ermittlung nach
Windsogberechnungsprogramm der Erlus AG unter
www.erlus.de/windsogsicherung liefern und einbauen.
Befestigungsschema:
O 1:1
O 1:2
O 1:3

	Übertrag: ....................	

 
Seite 17	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 18	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

	Übertrag: ....................	
   
Sturmklammertyp:     ERLUS Universal Sturmklammer I
   ERLUS Universal Sturmklammer II
	1		m²		....................		....................	
 
1.2.32		Windsogsicherung Kehlbereich / Gauben / Kamine / etc.		
durch ERLUS Universal-Sturmklammer  I oder II,
aus  federhartem Edelstahl,
Ziegel / Klammerbemessungslast geprüft nach EN 14437,
Ausführung nach Fachregeln des DDH,

Befestigungsschema:
O 1:1
O 1:2
O 1:3
Ausführung wie Ortgang

Sturmklammertyp:     ERLUS Universal Sturmklammer I
   ERLUS Universal Sturmklammer II
	1		St		....................		....................	
 
1.2.33		Windsogsicherung Innenbereich		
durch ERLUS Universal-Sturmklammer  I oder II,
aus  federhartem Edelstahl,
Ziegel / Klammerbemessungslast geprüft nach EN 14437,
Ausführung nach Fachregeln des DDH, Ermittlung nach
Windsogberechnungsprogramm der Erlus AG unter
www.erlus.de/windsogsicherung liefern und einbauen.
Befestigungsschema:
O 1:1
O 1:2
O 1:3
Sturmklammertyp:     ERLUS Universal Sturmklammer I
      ERLUS Universal Sturmklammer II
	1		m²		....................		....................	
 
1.2.34		Windsogsicherung Pultbereich		
durch ERLUS Universal-Sturmklammer  I oder II,
aus  federhartem Edelstahl,
Ziegel / Klammerbemessungslast geprüft nach EN 14437,
Ausführung nach Fachregeln des DDH, Ermittlung nach
Windsogberechnungsprogramm der Erlus AG unter
www.erlus.de/windsogsicherung liefern und einbauen.
Befestigungsschema:
O 1:1
O 1:2
O 1:3
Sturmklammertyp:     ERLUS Universal Sturmklammer I
   ERLUS Universal Sturmklammer II
	1		m²		....................		....................	
 
1.2.35		Windsogsicherung Traufbereich		
durch ERLUS Universal-Sturmklammer  I oder II,
aus  federhartem Edelstahl,
Ziegel / Klammerbemessungslast geprüft nach EN 14437,
Ausführung nach Fachregeln des DDH, Ermittlung nach
Windsogberechnungsprogramm der Erlus AG unter

	Übertrag: ....................	

 
Seite 18	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 19	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

	Übertrag: ....................	
   
www.erlus.de/windsogsicherung liefern und einbauen.
Befestigungsschema:
O 1:1
O 1:2
O 1:3
Sturmklammertyp:     ERLUS Universal Sturmklammer I
   ERLUS Universal Sturmklammer II
	1		m²		....................		....................	
 
1.2.36		Windsogsicherung Firstbereich		
durch ERLUS Universal-Sturmklammer  I oder II,
aus  federhartem Edelstahl,
Ziegel / Klammerbemessungslast geprüft nach EN 14437,
Ausführung nach Fachregeln des DDH, Ermittlung nach
Windsogberechnungsprogramm der Erlus AG unter
www.erlus.de/windsogsicherung liefern und einbauen.
Befestigungsschema:
O 1:1
O 1:2
O 1:3
Sturmklammertyp:     ERLUS Universal Sturmklammer I
   ERLUS Universal Sturmklammer II
	1		m²		....................		....................	
 
1.2.37		Grat gemörtelt		
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
einschließlich Beischroten mit Firstziegel
O Nr. 17
O Nr. 17 Lü  (Verlegung ohne Querschlag)
O Nr. 19 Lü  (Verlegung ohne Querschlag)

O farblich zur Dachfläche abgestimmtem Kalkzementmörtel
O naturbelassenem Kalkzementmörtel verlegen.

Eine mechanische Fixierung der Gratziegel erfolgt durch
:
O Abhängen mit Kupferdraht und Befestigung mit
geriffelten
 Kupferschiefernägeln 28/35 mm
O Abhängen mit korrosionsgeschütztem Bindedraht und
 feuerverzinkten Schiefernägeln 28/ 35 mm.
	1		m		....................		....................	
 
1.2.38		Walmkappe gemörtelt		
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
für Firstziegel

O Nr. 17
O Nr. 19 (gemörtelter Lüfterfirst)
O Anfänger bzw. Ender

fachgerecht, wie in vorstehender Pos. festgelegt,
aufbringen und nötigenfalls zuschneiden.
	1		St		....................		....................	
 
1.2.39		First gemörtelt		

	Übertrag: ....................	

 
Seite 19	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 20	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

	Übertrag: ....................	
   
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben,
mit Firstziegel

O Nr. 17
O Nr. 19 (gemörtelter Lüfterfirst)

O farblich zur Dachfläche abgestimmtem Kalkzementmörtel
O naturbelassenen Kalkzementmörtel verlegen.
O zusätzlich als Sturmsicherung genagelter Version
 verlegen.
	1		m		....................		....................	
 
1.2.40		Firstabschlussziegel gemörtelt		
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
für Firstziegel

O Nr. 17
O Nr. 19 (gemörtelter Lüfterfirst)

in fachgerecht wie in Pos. _______ festgelegt
aufbringen.
	1		St		....................		....................	
 
1.2.41		Erlus-Trockengrat mit Erlus-Rollenlüfterband		
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat
einschließlich Beischroten mit Firstziegel _________
auf die in gesondert ausgeschriebener Unterkonstruktion
mit zusätzlichem als Flugschneesicherung eingebrachtem
ERLUS Alu-Rollenlüfterband in der Breite von ca. 28 cm
mit passenden Firstklammern befestigen.
Erlus-Rollenlüfterband : Freier Lüftungsquerschnitt 160
cm²/m
	1		m		....................		....................	
 
1.2.42		Erlus-Trockenfirst mit Erlus-Rollenlüfterband		
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat
mit Firstziegel _________
auf die in gesondert ausgeschriebener Unterkonstruktion
mit zusätzlichem als Flugschneesicherung eingebrachtem
ERLUS Alu-Rollenlüfterband in der Breite von ca. 28 cm
mit passenden Firstklammern befestigen.
Erlus-Rollenlüfterband : Freier Lüftungsquerschnitt 160
cm²/m
	1		m		....................		....................	
 
1.2.43		Lüftungsgrat		
Fabrikat System Erlus
einschließlich Beischroten, auf Unterdruck basierend
mit Firstziegel Nr 19 (vollkeramischer Lüfterfirst)
fachgerecht, nach Werksvorschrift auf in Pos. _____
ausgeschriebene Unterkonstruktion aufbringen.
Einschließlich aller etwaig nötigen Materialien und
Nebenleistungen (Alu-Rollenlüfterband, keramische

	Übertrag: ....................	

 
Seite 20	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 21	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

	Übertrag: ....................	
   
Verlängerungsplatte, Klammern etc.)
	1		m		....................		....................	
 
1.2.44		Walmkappe für Lüftungsfirst bzw. Trockenfirst		
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
für Firstziegel Nr. ________ halbrund, fachgerecht, wie
in vorstehender Position festgelegt, aufbringen und
nötigenfalls zuschneiden.
	1		St		....................		....................	
 
1.2.45		Lüftungsfirst		
Fabrikat System ERLUS auf Unterdruck basierend
mit Firstziegel Nr.  17 Lü / 19 LÜ fachgerecht, nach
Werksvorschrift auf die in Pos. _____
ausgeschriebnene Unterkonstruktion auffbringen.
Einschließlich aller nötigen Materialien und
Nebenleistungen (Klammern, Lüftungsband, etc.).
	1		m		....................		....................	
 
1.2.46		Firstabschluss für Lüftungsfirst		
Fabrikat und Modell wie vor beschreiben
Passend zu Firstziegel ________________ fachgerecht,
wie in vorstehender Position festgelegt, aufbringen
und nötigenfalls zuschneiden.
 
	1		St		....................		....................	
 
1.2.47		Erlus System Alu-Firstendscheibe		
liefern und als An- und Abschluss der Firsteindeckung
montieren.
	1		St		....................		....................	
 
1.2.48		Dachfenster - Dachausstieg		
Fabrikat Erlus
Größe ca. 450 x 550 mm mit Einfach-Verglasung aus
Ein-scheiben-Sicherheitsglas, hagelsicher, liefern und
fachgerecht gemäß Herstellervorschrift einbauen,
einschließlich aller nötigen Ausschnitte.
Ausführung, für das Modells wie vor beschrieben,
seitlich zu öffnen, in
O verzinkt und farbbeschichtet  rotbraun oder schwarz
O Vollkupfer
	1		St		....................		....................	
 
1.2.49		Wohnraumdachfenster		
Fabrikat __________________________ oder gleichwertig,
angebotenes Fabrikat ___________________
Größe   _____ / _____ cm
Details  ____________
liefern und fachgerecht in die vorstehende Deckung ein-
setzen einschließlich Herstellen aller nötigen
Ausschnitte
in der Unterkonstruktion.
Ein Einbau von Wechseln ist

	Übertrag: ....................	

 
Seite 21	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 22	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

	Übertrag: ....................	
   
O erforderlich
O nicht erforderlich
	1		St		....................		....................	
 
	1.2 Dacheindeckung  Ergoldsbacher Linea			....................	

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   	
 
Seite 22	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 23	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

		

1.3		Reserve - Ziegel		
	Fabrikat Ergoldsbacher Linea		
in Form und Farbe zur Eindeckung passend liefern und an
angewiesener Stelle auf der Baustelle einlagern.
 
1.3.1		Standartziegel		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.2		1/2 Ziegel		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.3		Ortgangziegel  links		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.4		Ortgangziegel rechts		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.5		Firstanschlussziegel		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.6		1/2 Ortgangziegel  links		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.7		Firstanschluss-Doppelwulst-Set		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.8		1/2 Ortgangziegel rechts		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.9		1/2 Firstanschlussziegel		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.10		Firstanschluss-Ortgangziegel links		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.11		Firstanschluss-Ortgangziegel rechts		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.12		1/2 Firstanschluss-Ortgangziegel links		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.13		1/2 Firstanschluss-Ortgangziegel rechts		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.14		Firstanschluss-Doppelwulstziegel		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.15		Doppelwulstziegel		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.16		Pultdachziegel		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.17		Pultdachortgang  Rechts		
	1		St		....................		....................	

 
	Übertrag: ....................	

 
Seite 23	

      
Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 24	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

	Übertrag: ....................	

1.3.18		Pultdachortgang  Links		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.19		1/2 Pultdachziegel		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.20		Lüftungsziegel		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.21		Firstziegel Nr. 17  ( DL ca. 38 cm )		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.22		Firstabschlussziegel Nr. 17		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.23		Firstausgleichsziegel Nr. 17		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.24		First Nr. 17 Lüfter  ( DL ca. 40 cm )		
bis 10 m Sparrenlänge u. 45 Grad Dachneigung
	1		St		....................		....................	
 
1.3.25		Firstanfangsziegel Nr. 17 Lüfter		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.26		Firstendziegel Nr. 17  Lüfter		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.27		Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 LÜ ( DL ca. 36 cm )		
bis 10 m Sparrenlänge u. 45 Grad Dachneigung
	1		St		....................		....................	
 
1.3.28		Firstanfangsziegel Nr. 19 LÜ		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.29		Firstendziegel Nr. 19 LÜ		
	1		St		....................		....................	
 
1.3.30		keramische Verlängerungsplatte		
universal für FAB-Ziegel
	1		St		....................		....................	
 
1.3.31		Walmkappe		
	1		St		....................		....................	
 
	1.3 Reserve - Ziegel			....................	

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   	
 
Seite 24	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 25	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

		

1.4		Stundenlohnarbeiten		

Die Ausführung von Stundenlohnarbeiten hat sich der
Auftragnehmer von der Bauleitung schriftlich anweisen
zu lassen. Die Anweisung wird in 2-facher Fertigung
ausgestellt und ist der Bauleitung bei der
Unterzeichnung der Stundenlohnzettel vorzulegen.

Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen:

1. Name des Auftragnehmers (Firma)

2. Bezeichnung, Ort und Lage der Baustelle

3. Anzahl, Name und genaue Berufsbezeichnung der im
Stundenlohn beschäftigten
 Arbeitnehmer; die von diesen am Tag geleistete
Gesamtstundenzahl.

4. Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten

5. Menge oder Gewicht und Art etwaiger Zulieferungen,
wie Material

6. Benutzung von Maschinen

Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten
unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden
Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind täglich
der Bauleitung in doppelter Fertigung zur Anerkennung
vorzulegen.

Zuschläge für Überstunden-, Nacht- und Sonntagsarbeiten
werden nur auf besondere Anweisung der Bauleitung
bezahlt. Ein Anspruch auf die Stundenlohnarbeiten durch
den Auftragnehmer besteht nicht.

Bei den Stundenlohnarbeiten werden Aufsichtsstunden,
Ausfall- und Wartungsstunden nicht vergütet.

Die besonderen Leistungen umfassen nicht vorhersehbare,
jedoch erforderliche ergänzende Arbeiten zur Erstellung
und den Betrieb der einzelnen Anlagenteile.

Die Ausführung dieser Leistungen ist jeweils vor Beginn
mit der Bauleitung gemeinsam festzulegen.
	Für die Ausführung von Stundenlohnarbeiten für		
unvorhergesehene Arbeiten, die nur auf    schriftliche
Anweisung ausgeführt werden    dürfen, gelten folgende
Verrechnungssätze   einschl. Auslösung und Fahrtkosten

		

 
Seite 25	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 26	
Ergoldsbacher Linea	

Position		Beschreibung		Menge		Einh		EP		GP	

		
   
(ohne MWSt)
 
1.4.1		O-Monteur		
	1		h		....................		....................	
 
1.4.2		A-Monteur		
	1		h		....................		....................	
 
1.4.3		B-Monteur		
	1		h		....................		....................	
 
1.4.4		Helfer		
	1		h		....................		....................	
 
1.4.5		Auszubildender		
	1		h		....................		....................	
 
	1.4 Stundenlohnarbeiten			....................	

	1 Dachdeckungsarbeiten			....................	

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   	
 
Seite 26	

Adresszeile Architekturbüro
Datum
	
Leistungsverzeichnis Dachdeckerarbeiten		Seite 27	
Ergoldsbacher Linea	

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   	

   
 
Zusammenstellung		

1.1		Schalung und Lattung		....................		
 
1.2		Dacheindeckung  Ergoldsbacher Linea		....................		
 
1.3		Reserve - Ziegel		....................		
 
1.4		Stundenlohnarbeiten		....................		
 
1		Dachdeckungsarbeiten		....................	

	Summe		....................	
 
	zzgl. MwSt  ......... %			....................	
 
	Gesamtsumme			....................	

Erklärung:

Der Unternehmer verpflichtet sich, die Leistung zu den von Ihm im
Leistungsverzeichnis angegebenen Preisen und unter den dem Angebot
zugrundegelegten Bedingungen durchzuführen.

Dem Unterzeichneten sind alle Vertragsunterlagen bekannt. Er hat sich an
Ort und Stelle über die genauen Arbeitsbedingungen informiert und diese
ohne Widerspruch hingenommen.

Der Unternehmer erklärt, daß er an keiner Preisabsprache teilgenommen
hat.

.........................................
.....................................
.................................................
 (Ort) (Datum) (Unterschrift Bieter)

		

 
Seite 27	

Adresszeile Architekturbüro
Datum

 
Inhaltsverzeichnis		

1		Dachdeckungsarbeiten		5	
 
1.1		Schalung und Lattung		5	
 
1.2		Dacheindeckung  Ergoldsbacher Linea		12	
 
1.3		Reserve - Ziegel		23	
 
1.4		Stundenlohnarbeiten		25